云服务器

云平台目前分为两个环境。即政务外网与互联网环境。现需要部署两套中间系统，进行数据转发,部署顺序步骤如下：

1：网厅接口转发程序（&mqtt服务端）： 该程序为iis web站点，放在互联网环境，部署好之后，用记事本打开web.config文件，将MqttPort节点改为新的外网映射过的端口(公网环境能访问的端口)；然后启动IIS，注意：最后用浏览器打开这个站点，加载完后(出现ASP。net)然后在进行下一步。

2：mqtt服务程序(mqtt-client)： 该程序为一个exe程序，放在政务网环境，运行前先用记事本打开MqttServer.exe.config文件：将ApiAddress 节点改成‘网厅接口’地址；在将MqttServerAddress节点改成第1步，互联网环境地址:加 第一步配置端口号。然后打开MqttServer.exe程序，出现“已连接到mqtt服务”即可

3：网厅配置更改，用记事本打开原来的网厅系统配置文件即web.config。然后将GetDataURL节点，由原有的网厅接口地址，改为新部署的网厅接口转发程序。

数据转发流程结构图如下：

政务外网环境 互联网环境

数据库